La remorque

Dimension pour la Belgique

Largeur : 1,25 mètres (moto et remorques)

Avant : ne peut dépasser

Arrière : 0,50 mètres

Hauteur : 4,00 mètres

En France

La moto doit être homologuée pour recevoir une remorque

Poids inférieur à 50% du poids à vide de la moto

Longueur de l'attelage inférieure à 4m et largeur inférieure à 2m

Freins obligatoire sur la remorque si son PTAC est supérieur à 80 kg

Prévenir son assureur avant de s'équiper

Exemples